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Тракторы Valtra (Финляндия)
Серия T
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VALTRA T – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Тракторы Valtra серии Т нового поколения были специально созданы в соответствии с возросшими требованиями к тракторам со стороны современных потребителей, занятых в сельском хозяйстве, на лесозаготовках и дорожном строительстве.

Новое поколение тракторов Valtra серии Т совмещает в себе традиционную мощность и долговечность с непревзойденной гибкостью системы изготовления тракторов на заказ Valtra à la carte.

В конструкции тракторов серии Т воплощены новейшие достижения науки и техники, поэтому их можно по праву назвать лидером в своем классе. Благодаря целому ряду усовершенствований возросла мощность тракторов, улучшились условия работы водителя, а производительность труда достигла нового уровня. 

В зависимости от комплектации гидросистемы и трансмиссии тракторы серии Т подразделяются на три модельных ряда: Classic, HiTech и Advance. Система изготовления тракторов на заказ Valtra à la carte включает в себя более миллиона возможных комбинаций из набора конструкций и оборудования.

Только сообщите, какой именно трактор вам нужен, и мы изготовим его – вместе с вами.

СДЕЛАНО ПО ВАШЕМУ ЗАКАЗУ

Система изготовления тракторов на заказ предполагает, что покупатель сам выбирает нужный ему трактор, указывая в заказе на поставку основные технические характеристики и комплектацию. Таким образом, изготовленный на заказ трактор всегда уникален и неповторим. При этом заказчик платит только за ту комплектацию и оборудование, которые ему действительно необходимы, поскольку технические характеристики трактора и комплектация точно соответствуют его потребностям. 
Classic
Механическое управление трансмиссией

Механическое управление гидросистемой

· число передач: 36 переднего + 36 заднего хода

· механическое изменение направления движения

· механическое управление гидросистемой

HiTech
Электронное управление трансмиссией

Механическое управление гидросистемой

· число передач: 36 переднего + 36 заднего хода

· электрогидравлическое изменение направления движения

· автоматическая трансмиссия Powershift с двумя режимами переключения передачи Auto 1 и Auto 2
· механическое управление гидросистемой

Advance
Электронное управление трансмиссией

Электронное управление гидросистемой

· число передач: 36 переднего + 36 заднего хода, переключение с помощью одного рычага

· электрогидравлическое изменение направления движения

· автоматическая трансмиссия Powershift с двумя режимами переключения передачи Auto 1 и Auto 2
· электронное управление гидросистемой
· настройка параметров гидросистемы (расход масла и режимы срабатывания гидрораспределителей)

· управление дополнительным гидравлическим оборудованием с помощью джойстика на пульте управления в подлокотнике сиденья водителя

· гидросистема с электрогидравлической регулировкой производительности в зависимости от нагрузки, расхода масла и времени срабатывания гидрораспределителей

Система работы на заказ, Valtra à la Сarte, применяется уже более 10 лет. Данная система предлагает потребителю, в соответствии с его индивидуальными потребностями, свыше миллиона возможных комбинаций из вариантов конструкций и оборудования. Высокое качество сборки гарантировано тем, что большинство узлов и оборудования трактора устанавливается на заводе.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ С ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ COMMON RAIL

Устанавливаемые на тракторы двигатели SisuDiesel разработаны для машин повышенной проходимости, поэтому идеально подходят для тракторов с навесным оборудованием. Подтверждением тому служат прочная конструкция, износостойкость, надежность и чрезвычайно большой крутящий момент этих двигателей.


На все модели тракторов серии Т устанавливаются двигатели SisuDiesel с топливной системой Common Rail, в конструкцию которых внедрен ряд усовершенствований, улучшающих процесс сгорания и снижающих токсичность отработавших газов. Эта модернизация улучшила традиционные преимущества двигателей SisuDiesel: повысилась мощность и топливная экономичность, уменьшился уровень шума.


Новое поколение двигателей с топливной системой  Common Rail оснащается электронной системой управления двигателя (ЕЕМ) третьего поколения, разработанной SisuDiesel. Система ЕЕМ имеет ряд прогрессивных и удобных функций, например, уменьшение частоты вращения двигателя (650 об/мин) при включении стояночного тормоза или повышение мощности Transport boost (эта функция имеется в моделях HiTech и Advance). 

Топливная система Common Rail

Система Common Rail производит впрыск топлива поэтапно, до пяти раз за один рабочий цикл. Электронный блок управления двигателя свыше 100 раз в секунду производит расчет необходимого для впрыска количества топлива и величину коррекции цикловой подачи. Благодаря многоэтапному впрыску топлива значительно уменьшена токсичность отработавших газов. При этом сохраняется отличная топливная экономичность двигателя.

ФУНКЦИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

Одним из последних новшеств Valtra является функция уменьшения частоты вращения двигателя с топливной системой Common Rail. Частота вращения коленчатого вала при минимальных оборотах двигателя составляет 850 об/мин. После включения стояночного тормоза во время остановки минимальная частота вращения двигателя уменьшается дот 650 об/мин, двигатель работает едва слышно, а расход топлива снижается. Перед тем, как трактор тронется с места, водитель переводит рычаг челночного механизма в положение N, частота вращения коленчатого вала с 650 об/мин сразу же увеличивается до 850 об/мин, чтобы обеспечить достаточный крутящий момент для начала движения.

КРУИЗ – КОНТРОЛЬ


С помощью круиз – контроля водитель может задавать постоянную скорость движения трактора или частоту вращения двигателя. Заданная скорость (частота вращения) поддерживается автоматически, вне зависимости от изменения нагрузки на двигатель. При выполнении разворота в конце полосы или прекращении работы частота вращения двигателя может быть временно уменьшена до минимальной частоты вращения или до другого ранее заданного значения простым нажатием кнопки. Чтобы восстановить рабочую частоту вращения двигателя, достаточно повторно нажать кнопку. Круиз – контроль упрощает и ускоряет выполнение повседневных работ. Кроме того, повышается качество работы и производительность.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ С ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ   COMMON RAIL (CR)
· Повышение требований стандарта Tier III по токсичности отработавших газов 

· Высокое давление впрыска топлива, точная регулировка момента впрыска и эффективное промежуточное охлаждение надувочного воздуха позволили значительно сократить выброс вредных веществ с отработавшими газами

· Двигатели, оборудованные системой CR, обладают отличной динамикой

· Двигатели развивают высокий крутящий момент на низких частотах вращения коленчатого вала. Крутящий момент не снижается даже при падении оборотов под нагрузкой, благодаря чему повышается производительность и экономия топлива

· Особенности конструкции, повышающие долговечность двигателей  SisuDiesel:

· промежуточный охладитель надувочного воздуха

· мокрые гильзы цилиндров имеют дополнительный установочный поясок в средней части

· уменьшена вибрация гильз цилиндров

· сокращен до минимума износ гильз цилиндров и поршней 

· малый расход масла

· система подачи топлива расположена стой стороны двигателя, где нет нагретого до высокой температуры коллектора

· топливный фильтр заменяется без использования инструмента и без утечки топлива

· свободный доступ к точкам техобслуживания

·  Оптимальное сгорание топлива благодаря поэтапному впрыску CR 

· уменьшается уровень шума при работе двигателя

· неповторимый и приятный на слух звук работы двигателя

·  Наличие четырех клапанов на цилиндр улучшает наполнение и уменьшает  тепловую нагрузку на детали шатунно – поршневой группы.

ТЕХНОЛОГИЯ POWER BULGE

Технология Power bulge позволяет двигателю развивать максимальную мощность при более низкой частоте вращения коленчатого вала. Номинальная частота вращения двигателей с CR для тракторов серии Т составляет 2200 об/мин, при этом максимальная мощность достигается при частоте вращения 2000 об/мин. Увеличение мощности благодаря технологии  Power bulge составляет около 3-4 л.с.

Преимущества

· Повысилась топливная экономичность

· Снизился уровень шума при работе двигателя 

· Уменьшилось количество переключений на пониженные передачи

· Увеличилась производительность

TRANSPORT BOOST – ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ


Функция повышения мощности Transport boost двигателей  с топливной системой Common Rail предназначена для повышения эффективности при буксировке и транспортировке орудий. Увеличение мощности составляет 5-6 процентов при движении с рабочими скоростями. Функция  Transport boost обеспечивает повышение мощности на передачах Н2, Н3 и Н4. В режиме Transport boost может быть также включена функция Power bulge.

· А Номинальная мощность в обычном режиме

· В Максимальная мощность в обычном режиме

· С Номинальная мощность с функцией Transport boost
· D Максимальная мощность с функцией Transport boost
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PERMATORQUE – ПОСТОЯННО ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ


Функция Permatorque двигателей SisuDiesel, обеспечивает большой запас крутящего момента (R) в диапазоне от номинальной частоты вращения до частоты вращения, при которой достигается максимальный крутящий момент. Двигатели тракторов серии Т развивают максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 1500 об/мин (двигатель EcoPower – при 1100 об/мин). Диапазон постоянного крутящего момента Permatorque (Е) начинается с частоты вращения коленчатого вала 1000 об/мин. Высокий крутящий момент на малых оборотах (P) обеспечивает главное включение ВОМ, а также главное трогание с места при транспортировке тяжеловесных грузов.

МОДЕЛЬ Т 151 е С ДВИГАТЕЛЕМ ECOPOWER
Сельскохозяйственные предприятия, а также коммунальные  и строительный компании постоянно ищут способы снижения эксплуатационных расходов из-за непрерывного роста цен на нефтепродукты.

Двигатели EcoPower устанавливаются на тракторы Valtra c 1999 года. В настоящее время производится уже третье поколение двигателей EcoPower с улучшенными характеристиками благодаря топливной системе Common Rail.

Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателей EcoPower, установленных на тракторы модели Т 151 е, была снижена на 400 об/мин. В результате удалось добиться снижения расхода топлива примерно на 10 процентов.

При этом благодаря снижению скорости движения поршня на 20 процентов, срок службы двигателя также увеличился примерно на 20 процентов. Сокращение частоты вращения коленчатого вала двигателя привело к снижению уровня шума на несколько децибел, что в свою очередь, улучшило условия работы водителя.

ДВА ТРАКТОРА В ОДНОМ

Еще одним преимуществом двигателей EcoPower нового поколения является возможность выбора одного из двух режимов работы: экономичного Eco и стандартного Power.

	Режим Eco, в котором двигатель работает именно как двигатель EcoPower:
	Режим Power, при котором двигатель развивает дополнительную мощность благодаря функции Transport boost:

	*номинальная частота вращения 1800 об/мин
	*номинальная частота вращения 2200 об/мин

	*снижение расхода топлива – до 10 %
	*дополнительный прирост мощности благодаря функции Transport boost составляет 11 л.с. (8 кВт)

	*низкий уровень шума
	* максимальная скорость движения 50 км/ч (если максимальная скорость движения тракторов ограничена до 40 км/ч, то двигатель работает в режиме EcoSpeed)

	*низкая скорость движения поршня, увеличенный срок службы двигателя
	*высокий крутящий момент на ВОМ

	*чрезвычайно высокий крутящий момент, уже при 1000 об/мин
	

	Режим Eco рекомендуется:
	Режим Power рекомендуется:

	*для снижения расхода топлива
	*для выполнения работ, требующих высокого крутящего момента на ВОМ

	*для выполнения операции по почвообработке
	*для достижения большой средней скорости достижения, например, по холмистой местности

	*для выполнения работ в коммунальном хозяйстве
	*для обеспечения большой производительности насоса гидросистемы


Двигатели SisuDiesel с топливной системой Common Rail соответствуют стандарту Tier 3 по содержанию вредных веществ в отработавших газах и могут работать на смеси, содержащей до 20 % биотоплива Biodiesel (B20).

ОГАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ


Функция EcoSpeed идеально подходит для стран  с ограничением скорости движения тракторов до 40 км/ч. Функцией EcoSpeed оснащаются тракторы с трансмиссией, рассчитанной на скорость 50 км/ч, функция ограничивает скорость трактора 40 км/ч (не более 43).  

· Частота вращения коленчатого вала двигателя при движении трактора со скоростью 40 км/ч составляет около 1800 об/мин, в зависимости от размера колес

· Скорость движения на передаче Н4, с трансмиссией Delta PS – на 2-ой передаче: - 40 км/ч при 2200 об/мин

· Скорость движения на передаче Н4, с трансмиссией Delta PS – на 3-й передаче: - 40 км/ч при 1800 об/мин
· Сокращен расход топлива

· Снижен уровень шума и износ деталей

· Устанавливается на тракторы моделей Т 131 – Т 191

Примечание: остальные скорости движения тракторов с функцией EcoSpeed не отличаются от скоростей тракторов с трансмиссией, рассчитанной на максимальную скорость 50 км/ч.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВОМ


Номинальная мощность двигателей на тракторах Т 191 Sigma Power составляет 189 л.с. При возрастании нагрузки на ВОМ мощность двигателя увеличивается до 211 л.с., таким образом, дополнительная мощность в 22 л.с. передается на ВОМ. Модели Sigma Power идеально подходят для работы с навесным оборудованием, которое требует большой мощности на ВОМ, например, с роторными боронами или стеблеизмельчителями.
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Уникальная система электронного управления  Valtra Power Control, в зависимости от выполняемой операции и нагрузки, сама выбирает оптимальный режим работы для механизма переключения направления движения, полного привода, сцепления (управляется с помощью кнопки HiShift), трансмиссии Powershift и ВОМ. 


Переключить направление движения можно с помощью джойстика, не выключая сцепления. При этом изменение направления происходит плавно и быстро, независимо то массы перевозимого груза. Кроме того, с помощью джойстика можно включать/выключать стояночный тормоз.


После активации функции электронного управления сцеплением с помощью кнопки HiShift водителю нет необходимости пользоваться педалью сцепления для переключения передач или диапазонов. Педалью сцепления, придется воспользоваться только для выполнения особо точных перемещений трактора.

ТАНСМИССИЯ С ПРГРАММИРУЕМЫМИ РЕЖИМАМИ AUTO 1 И AUTO 2 POWERSHIFT

По-настоящему оценить преимущества трансмиссии Powershift можно лишь при выполнении работ, требующих частого переключения. Переключение передач трансмиссии Powershiftосуществляется либо с помощью кнопок, либо в одном из двух автоматических режимов, заданных соответствующими программами. В режимах Auto 1 и Auto 2 переключение передач происходит автоматически при достижении частоты вращения двигателя заданного верхнего или нижнего предела.
РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Auto 1


В режиме автоматического переключения передач Auto 1 система электронного управления  Power Control самостоятельно выбирает оптимальную передачу, как только частота вращения коленчатого вала двигателя превысит или опустится ниже заданных в программе значений частоты вращения. Режим автоматического переключения передач Auto 1 настраивается в заводских условиях. Режим Auto 1 идеально подходит для выполнения полевых работ и работ, выполняемых с помощью оборудования, приводимого от ВОМ, а также для перевозки грузов.

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Auto 2


Режим автоматического переключения передач Auto 2 позволяет водителю самостоятельно задавать частоту вращения коленчатого вала двигателя для переключения на определенную передачу, в зависимости от вида выполняемой работы. После этого система электронного управления Power Controlавтоматически переключает передачи. Режим автоматического переключения передач Auto 2 позволяет добиться большей эффективности при использовании различных комбинаций трактора и рабочего оборудования.

ФУНКЦИЯ kick – down 


Режим автоматического переключения передач Auto 1 и Auto 2 позволяют использовать функцию kick- -down, которая предназначена для переключения передач при разгоне. Если водитель резко нажимает педаль акселератора, система, если это возможно , на некоторое время включит более низкую передачу. Данная функция используется также при торможении.   
СИСТЕМА AUTOTRACTION

Система Auto Traction автоматически отключает передачу крутящего момента на колеса, если водитель нажимает педаль тормоза при скорости движения трактора менее 10 км/ч или, если частота вращения коленчатого вала двигателя опускается ниже 1000 об/мин. После того, как частота вращения коленчатого вала поднимается выше 1000 об/мин или, если водитель отпустил педаль тормоза, происходит плавное включение привода на колеса. Система Auto Traction идеально подходит для выполнения работ, связанных с часто повторяющимися остановками и троганиями с места.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА


Система автоматического включения полного привода, 4WD, предотвращает пробуксовывание колес и повреждение верхнего слоя почвы. Данная система автоматически включает (на кроткое время) привод на четыре колесо при трогании с места, пререключении передач, после нажатия кнопки HiShift или при переключении движения. Продолжительность включения полного привода может быть задана водителем. При необходимости систему автоматического включения полного привода можно отключить. Водитель может выбрать автоматический или ручной режим включения полного привода и блокировки дифференциала.

В конструкции трансмиссий тракторов Valtra удачно сочетаются технологии экономии топлива с надежностью и долговечностью, высоким КПД, простотой в управлении и невысокой стоимостью техобслуживания.

По своему усмотрению заказчик может выбрать гидросистему с механическим или электронным управлением, при этом управление гидросистемой устроено просто и логично. Благодаря увеличенному интервалу замены масла гидросистемы уменьшаются затраты на техобслуживание и время простоев машины. Гидросистема тракторов серии Т по заказу может быть заправлена биомаслом.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОСИСТЕМОЙ МОДЕЛЕЙ CLASSIC И HITECH

В моделях Classic и HiTech гидравлическое оборудование управляется рычагами, расположенными на пульте управления справа от водителя. Производительность насоса гидросистемы составляет 73 л/мин. В стандартной комплектации в состав гидравлической системы входит три клапана, а четвертый клапан может быть установлен по заказу.  На подлокотнике сиденья, установлен джойстик для управления фронтальным погрузчиком.

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ НАВЕСКИ – VALTRA AUTOCONTROL

Переключатели и кнопки системы электронного управления механизмом навески в моделях  Classic и HiTech расположены на боковой панели, в то время как в моделях Advance ораны управления данной системой расположены в подлокотнике сиденья водителя. Система плавности хода (Drive Balance Control) поставляется в стандартной комплектации вместе с механизмом навески. Система Autocontrol, совместно с антипробуксовочной системой, входит в стандартную комплектацию тракторов  Advance и по заказу устанавливается на тракторы модели HiTech.

Примечание: Система электронного управления механизмом навески Autocontrol D (ACD) подобна системе Autocontrol  В (AСВ), но имеет дополнительную функцию контроля пробуксовки с помощью радара. 

1. Выключатель подъем/опускание системы Autocontrol
2. Положение нижних тяг, включая «плавающее» положение

3. Кнопка опускания, временно блокирует работу регулятора положения

4. Подъем, опускание и нейтральное положение механизма навески

5. Регулятор скорости опускания механизма навески

6. Регулировка наибольшей высоты подъема механизма навески

7. Регулировка положения и регулировка тягового усилия

8. Система плавности хода (Drive Balance Control)
9. Включение/выключение антипробуксовочной системы (ACD)
СИСТЕМА ПЛАВНОСТИ ХОДА (DRIVE BALANCE CONTROL)

Система плавности хода Drive Balance Control является стандартным компонентом системы Autocontrol. Система плавности хода работает как амортизатор при движении трактора по неровной поверхности с тяжелым рабочим оборудованием, закрепленным на механизме навески. Система отслеживает изменения динамической нагрузки и автоматически поглощает колебания, возникающие при попадании колес в выбоины или на кочки. 


Система Drive Balance Control работает только в транспортном положении. Она автоматически включается после превышения установленного на заводе ограничения скорости движения – 8 км/ч. Система Autocontrol ACD дает возможность устанавливать значение ограничения скорости движения. Если же установлена система Autocontrol  AСВ, то система плавности хода включается срезу как только трактор начинает движение.

Преимущества:
· Трактор меньше раскачивается и более устойчив при движении

· Улучшается сцепление передних колес с землей и, следовательно управляемость и безопасность движения трактора

· Уменьшаются нагрузки, возникающие при раскачивании тяжелых навесных орудий во время движения.

Рабочее гидравлическое оборудование в моделях Advance имеет очень удобное управление с помощью джойстика и кнопок, расположенных на новом эргрномичном подлокотнике сиденья. Джойстик может использоваться также для управления фронтальным погрузчиком. Благодаря пропорциональному управлению с помощью джойстиков и гидроклапанов с электронным управлением можно с большей точностью управлять всеми движениями трактора и рабочего оборудования. Насос гидросистемы обладает чрезвычайно высокой производительностью: 115 л/мин (развиваемое давление 200 бар), значения расхода и режим изменения расхода могут быть предварительно запрограммированы. Гидросистема с регулировкой производительности в зависимости от нагрузки, применяемая на моделях тракторов  Advance, отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к ней новейшим рабочим оборудованием и различными комбинациями рабочего оборудования. Сам факт, что гидросистема тракторов Valtra на 100 % управляется электроникой, является уникальным.

Гидроклапаны рабочего оборудования:

· В стандартной комплектации 2 гидроклапана с одним клапаном обратного (свободного) слива

· По заказу 2 или 3 гидроклапана в задней части трактора с одним клапаном обратного (свободного) слива

· Возможна установка 2 или 3 гидроклапанов в передней части трактора (по заказу)

· Таким образом, в задней части трактора может быть установлено до 5-ти гидроклапанов плюс 2 обратного (свободного) слива, а в передней части до 3-х гидроклапанов, которые могут быть использованы для обслуживания фронтального погрузчика или механизма навески.

В стандартной комплектации клапаны обратного (свободного) слива оборудованы быстроразъемными соединениями, а по заказу – напрямую соединяются с рабочим оборудованием. Для реализации максимальной производительности рабочего оборудования в задней части трактора может быть установлен разъем гидросистемы Power Beyond.
Джойстик, установленный на подлокотнике сиденья водителя, предназначен для управления 1 и 2 гидроклапанами гидравлической системы, но может также использоваться для управления фронтальным погрузчиком или механизмом навески. Таким образом, управление практически всем рабочим гидрооборудованием осуществляется с помощью джойстика, переключателей и кнопок, расположенных на подлокотнике сиденья водителя. Для управления гидроклапанами 3, 4 и 5, а также третьим гидроклапаном, установленные спереди, применяются переключатели, встроенные в подлокотник сиденья водителя.

Селекторный переключатель гидросистемы также удобно расположен в подлокотнике сиденья водителя:

1. Малая производительность гидросистемы

2. Средняя производительность гидросистемы

3. Высокая производительность гидросистемы

4. Положение регулировки – 3 положения записываются в память

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЯ РАЗВОРОТОМ В КОНЦЕ ПОЛОСЫ – U-PILOT

Разработанная специалистами Valtra система  управления разворотом в конце полосы (U-Pilot Headland Management System) значительно сократила число повторяющихся действий, которые должен выполнять водитель при развороте в конце полосы. В результате водитель меньше устает, а разворот выполняется быстрее. Коме того, данная система сводит до минимума ошибки вследствие так называемого «человеческого фактора», которые могут произойти при управлении столь многочисленными функциями. Переключатель Выкл./Вкл./Запись расположен на боковой стойке, а переключатель Пуск/Останов – на подлокотнике сиденья водителя. Дисплей встроен в приборную панель.


Операции контролируемый системой  U-Pilot:

· работа трехточечного механизма навески

· работа двух гидроклапанов (3 и 4) рабочего гидрооборудования

· включение/выключение полного привода

· включение/выключение механизма блокировки дифференциала

· включение/выключение ВОМ (переднего/заднего)

· включение/выключение круиз – контроля

· переключение передач трансмиссии Powershift
· работа электрических разъемов соответствующих DIN
Система позволяет программировать время задержки. При записи в программу регистрируется расстояние, пройденное трактором, а в соответствии с этим расстоянием производится расчет последовательности и продолжительности выполнения операции. В программу может быть записано до 30 отдельных операций.

Конструкторы Valtra много поработали над дизайном кабины, чтобы сделать ее просторной, эргономичной и безопасной; для обеспечения комфортных условий труда водителя использованы новейшие технологии. Переключатели и кнопки управления Удобно расположены и функциональны, а элементы программирования, которые в настоящее время стали неотъемлемой частью выполнения сельскохозяйственных, коммунальных и строительных работ, просты и понятны водителю.

В кабине имеются просторные двери, ширину раскрытия которых можно регулировать, а в открытом положении дверь удерживается пневматическим амортизатором. Кабина оборудована прочными поручнями. Пол в кабине плоский. В просторных кабинах тракторов Valtra водитель обеспечивается превосходный обзор через тонированные стекла. Большие размеры кабины позволяют водителю легко поворачиваться при работе с реверсивным постом управления. Угол наклона и высота рулевой колонки регулируются, а рулевое колесо большого размера облегчает управление трактором. Сиденье водителя поворачивается на 180 градусов. В целях безопасности установлена подсветка ступеней, а также освещение кабины с задержкой выключения. 

Преимущества:
· Обновленный дизайн боковой панели управления

· Подвеска кабины (по заказу)

· Хорошая звукоизоляция

· Двери большого размера

· Цельные стекла на дверях

· улучшенный обзор боковых зон

· Пол новой конструкции

· Сиденье водителя с низкочастотной подвеской – по заказу

· Модернизированная конструкция подлокотника и терминала управления трактора

· управление разными операциями с помощью джойстика

· Фильтр системы вентиляции кабины легко очищается

· Автоматическая система кондиционирования, устанавливается по заказу

· Модернизированная подсветка щитка приборов

· Превосходный обзор в кабине для работы на лесозаготовках Forest cab
· Три сплошные ступени

· Топливный бак защищает ступени от попадания грязи

· Удобно расположенные поручни

· Укороченный наклонный капот

· Выхлопная труба расположена за передней стойкой кабины

РЕВЕРСИВНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ VALTRA TWINTRAC – РАБОТА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ!

Реверсивный пост управления TwinTrac устанавливается в заводских условиях и обеспечивает одинаковое удобство и эффективность при управлении рабочими орудиями спереди и сзади трактора. Просторная кабина идеально подходит для работы с реверсивным постом управления, поскольку водитель может поворачивать сиденье на 180 градусов не вставая. В состав реверсивного поста входят органы управления трактором «в заднем положении»: рулевое колесо, установленный на рулевой колонке рычаг реверса, а также педали сцепления, акселератора и тормоза. Водитель превосходно видит установленное сзади рабочее оборудование и рабочую зону. Многие навесные орудия лучше всего работают при установке на задний механизм навески. Реверсивный пост управления TwinTrac даст водителю несомненные преимущества в работе, поскольку рабочее оборудование для выполнения тяжелых работ всегда устанавливается на трактор сзади.

Примеры применения реверсивного поста управления TwinTrac: 

· косилки-плющилки

· кормоуборочные комбайны

· оборудование для коммунального хозяйства, механические щетки, роторные снегоочистители

· оборудование для возделывания пропашных культур

· измельчители 

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ PROLINE

· счетчик моточасов 
· часы
· счетчик отработанного времени
· контрольная лампа круиз-контроля
· спидометр
· контрольная лампа пробуксовки колеса
· частота вращения заднего ВОМ
· частота вращения переднего ВОМ (устанавливается по заказу)

· тахометр

· контрольная лампа нижнего положения механизма навески

· указатель температуры масла трансмиссии

· счетчик пробега

· резервное место

Установка в заводских условиях

Фронтальные погрузчики Valtra устанавливаются на тракторы на заводе и совместимы с другим оборудованием Valtra. Фронтальные погрузчики отличаются современным дизайном, прочностью и большим количеством усовершенствований, которые помогают повысить производительность труда.

Valtra пока единственная фирма – производитель тракторов, которая выполняет установку фронтальных погрузчиков на тракторы в заводских условиях. 

В зависимости от модификации трактора, управление фронтальным погрузчиком либо электронное, с помощью джойстика пропорционального управления, расположенного на подлокотнике сиденья водителя, либо механическое, с помощью рычага ErgoDrive.

Auto-Guide – система автоматического вождения

Auto-Guide – это автоматическая система точного вождения, использующая навигационную систему GPS. Данная система управляет движением трактора по полю по заданным траекториям. Система Auto-Guide позволяет направлять трактор по следующим траекториям: по прямым параллельным линиям, по кругу (вокруг воображаемого центра), вдоль контурной линии.

Преимущества системы Auto-Guide:
· Значительное снижение расхода топлива, времени и химикатов благодаря сокращению до минимума перекрытия и устранению пропусков при прохождении соседних полос

· Возможность выполнения полевых работ 24 часа в сутки независимо от погодных условий, а именно ночью, в тумане или в условиях сильной запыленности

· Водитель меньше устает, а работа выполняется с одинаково высоким качеством

· Сокращается расход химикатов или семян благодаря устранению перекрытия полос

· При внесении гербицидов происходит практически полное уничтожение сорняков за счет того, что устранены пропуски

· Уменьшается степень ожогового поражения растений при внесении жидких гербицидов благодаря отсутствию перекрытий при прохождении соседних полос

· Возможность выполнять посадки помногу раз по тем же местам, при этом уменьшается уплотнение почвы

· Водитель полностью концентрирует свое внимание на рабочих операциях

· Увеличивается производительность труда

· Более эффективно используются все преимущества трактора

· Нет необходимости выполнять разметку полос
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Реверсивный пост управления TwinTrac
Второе поколение реверсивного поста управления TwinTrac отличается новым расположение рулевой колонки (с регулируемым наклоном), а также электронным управлением трансмиссией HiTech. Поскольку в моделях Advance в стандартной комплектации терминал управления трактора расположен на подлокотнике сиденья, то на посту управления TwinTrac также установлен информационный дисплей и органы управления гидросистемы. В моделях HiTech информационный дисплей расположен на правой стойке кабины. Примечание: В целях безопасности максимальная скорость движения при управлении трактором с реверсивного поста ограничена 10 км/ч.

Кабина для работ на лесозаготовках Forest cab
Valtra по заказу предлагает также кабину, предназначенную для работы на лесозаготовках. Крыша кабины защищена решеткой, в окнах – большие упрочненные стекла из поликарбоната, а также стеклянный люк в крыше. Через три других окна обзор также улучшен. Трактор серии Т, оборудованный кабиной Forest cab, реверсивным постом управления  TwinTrac и турбосцеплением hiTrio, идеально подходит для выполнения работ на лесозаготовках. 

Передний ВОМ и механизм навески

Передний ВОМ (1000 об/мин) устанавливается в заводских условиях в комплекте с передним механизмом навески. Грузоподъемность переднего механизма навески составляет 35 кН (3600 кг). Совместно с передним ВОМ и механизмом навески может устанавливаться подвеска переднего моста. Рабочее оборудование, устанавливаемое на трактор спереди и сзади, повышает его производительность и рентабельность.

Подвеска переднего моста Aires
Пневматическая подвеска переднего моста Valtra значительно повышает скорость, безопасность и комфортность езды по дороге и по полю как с прицепом, так и с навесным оборудованием независимо от качества покрытия или рельефа местности. При выполнении полевых работ подвеска переднего моста может значительно увеличить сцепление колес трактора с землей и тяговое усилие.

Подвеска кабины

Подвеска кабины предназначена для улучшения условий труда водителя во время езды. Благодаря низкочастотной пневмоподвеске сиденья и хорошей звукоизоляции кабины условия работы водителя можно сравнить с условиями в салоне легкового автомобиля. Подвеска кабины является прекрасным дополнением подвески переднего моста Aires.

	Наименование
	Количество
	Опции  

	
	
	

	VALTRA T161h (165 л.с)
	1
	

	Коробка передач (Power Shuttle (36 gears)
	1
	                             -     

	Скорость 40 км/ч
	1
	                             -     

	Реверсивная муфта слева
	1
	                             -     

	Сцепление, мультидисковое, влажное
	1
	                             -     

	ВОМ 1000 + 540 E (750)
	1
	

	Hi-Shift Transmission Clutch (сцепление трасмиссия)
	1
	                             -     

	Hi-Shift ВОМ
	1
	                             -     

	ВОМ  20-шлицов 45, меняющийся
	1
	доп. опция

	ВОМ  8-шлицов 38
	1
	доп. опция

	ВОМ  6-шлицов 45, меняющийся
	1
	доп. опция

	ВОМ  6-шлицов 35, меняющийся
	1
	                             -     

	Дополнительный топливный бак , 335 о
	1
	доп. опция

	Фильтр-сетка для топлива
	1
	доп. опция

	Кронштейн для крепления аккумулятора под кабиной
	1
	                             -     

	Ящик для инструмента
	1
	                             -     

	Передний мост 4 WD, блокируемый, для тяжелых условий
	1
	                             -     

	Передние грузы 14Х40 кг. 
	1
	доп. опция

	Выхлопная труба, на боковой стойке
	1
	                             -     

	Предпусковой подогреватель двигателя
	1
	                             -     

	Передние крылья 4WD
	1
	доп. опция

	Насос 73л
	1
	                             -     

	Позиционное регулирование задней навески ACB
	1
	                             -     

	Задняя навеска 77 кН
	1
	                             -     

	Гидравлическая система свободной циркуляции 1/2" быстрое соединение
	1
	                             -     

	2 клапана, настрока вручную Out-Ho
	1
	                             -     

	Дополнительный третий гидравл. клапан  двойного действия подъем-плавающее-принудит.опускание
	1
	   доп. опция                          

	Тяговый крюк,  Nordic
	1
	                            

	Нижняя тяга, шаровая
	1
	                             -     

	Механический расцепляющий механизм
	1
	                             -     

	Сельскохозяйственное тяговое устройство 25
	1
	доп. опция

	Верхняя тяга, механическая
	1
	                             -     

	Подъемный рычаг, механический
	1
	                             -     

	Боковой ограничитель, механический
	1
	                             -     

	Сельскохозяйственная кабина
	1
	                             -     

	Кабина без подвески
	1
	                             -     

	Стеклоочиститель задено стекла
	1
	         доп. опция                   

	Сиденье,  гидроподвеска
	1
	                             -     

	Приборная панель, Agroline
	1
	                             -     

	Дополнительный переключатель для DPS
	1
	                             -     

	Воздушный фильтр кабины, бумажный
	1
	                             -     

	Кондиционер
	1
	

	Передние рабочие фары
	1
	                             -     

	Радиоподготовка
	1
	

	Диски колес задние, регулируемые
	1
	                             -     

	Красный
	1
	                             -     

	Сервисные комплекты
	1
	доп. опция

	Красный
	1
	                             -     

	прочерк означает, что эта опция входит в базовую стоимость 
	

	трактора
	
	


	Наименование
	Количество
	 Опции

	
	
	

	VALTRA T191h (210 Л.С.) 
	1
	

	Коробка передач (Power Shuttle (36 gears)
	1
	                                   -     

	Скорость 40 км/ч
	1
	                                   -     

	Реверсивная муфта слева
	1
	                                   -     

	Сцепление, мультидисковое, влажное
	1
	                                   -     

	ВОМ 1000 + 540 E (750)
	1
	                                   -     

	Hi-Shift ВОМ
	1
	                                   -     

	Hi-Shift Transmission Clutch (сцепление трасмиссия)
	1
	                                   -     

	ВОМ  6-шлицов 45, меняющийся
	1
	доп. опция

	ВОМ  20-шлицов 45, меняющийся
	1
	                                   -     

	ВОМ  8-шлицов 38
	1
	доп. опция

	Дополнительный топливный бак , 335 о
	1
	доп. опция

	Фильтр-сетка для топлива
	1
	доп. опция

	Передний мост 4 WD, блокируемый, для тяжелых условий
	1
	                                   -     

	Передние грузы 14Х40 кг. 
	1
	доп. опция

	Выхлопная труба, на боковой стойке
	1
	                                   -     

	Предпусковой подогреватель двигателя
	1
	                                   -     

	Передние крылья 4WD
	1
	доп. опция

	Rear mudguards mounting wide at 
2550mm  (Mounting wide as 2550 + 
extra reflector)
	1
	доп. опция

	Насос 73л
	1
	                                   -     

	Позиционное регулирование задней навески ACB
	1
	                                   -     

	Задняя навеска 77 кН
	1
	                                   -     

	Гидравлическая система свободной циркуляции 1/2" быстрое соединение
	1
	                                   -     

	Дополнительный третий гидравл. клапан  одинарного действия подъем-удержание-принуд.опускание-плавающее
	1
	доп. опция

	2 клапана, настрока вручную Out-Ho
	1
	                                   -     

	Тяговый крюк,  Nordic
	1
	

	Нижняя тяга, шаровая
	1
	                                   -     

	Механический расцепляющий механизм
	1
	                                   -     

	Сельскохозяйственное тяговое устройство 25
	1
	                               

	Верхняя тяга, механическая
	1
	                                   -     

	Подъемный рычаг, механический
	1
	                                   -     

	Боковой ограничитель, механический
	1
	                                   -     

	Сельскохозяйственная кабина
	1
	                                   -     

	Кабина без подвески
	1
	                                   -     

	Стеклоочиститель задено стекла
	1
	доп. опция

	Откидное сиденье
	1
	доп. опция

	Кондиционер
	1
	доп. опция

	Верхние фары
	1
	доп. опция

	Передние рабочие фары
	1
	                                   -     

	Радиоподготовка
	1
	                                 

	Табличка с наименованием клиента
	1
	                                   -     

	Диски колес задние, регулируемые
	1
	                                   -     

	Красный
	1
	                                   -     

	Сервисные комплекты
	1
	доп. опция


	прочерк означает, что эта опция входит в базовую стоимость 

	трактора
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СОСТЕМА POWER CONTROL ВЫБОР ФУНКЦИИ





Реверс кнопка HiShift Powershift РТО


КОМАНДА от водителя





ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ





ДАННЫЕ ОТ ДАТЧИКОВ


Температура


Давление


Скорость (частота вращения)








ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ


Полный привод


Auto 1 


Auto 2 


Система Auto Traction


Диагностика
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